Наш 4546-литровый опрыскиватель AS1040 идеально подходит для большинства сельскохозяйственных работ любого объема. Прочная 6-ступенчатая коробка передач с переключением под нагрузкой ZF, оснащенная блокировочным гидротрансформатором, удваивает крутящий момент двигателя. Функция блокировки соединяет двигатель с трансмиссией, создавая трансмиссию с прямым приводом. Наши трансмиссии круглый год проходят боевые испытания в экстремальных условиях от производителей тяжелой техники для бездорожья мирового класса. Вы получите необходимую силу переключения без дополнительного веса.

|  |
| --- |
| **ШАССИ, ПОДВЕСКА, ШИНЫ и ВЕС** |
| Емкость бака | 4546 литров |
| Примерный сухой вес | 9070 кг |
| Ширина оси | 120 ″ 120 ″ -160 ″ регулируемая (только с дополнительным зазором 50 ″) |
| Транспортная ширина и высота | 144 ″ максимум |
| Общая длина | 290 ″ максимум |
| Поворотный радиус | 18 ′ |
| Колесная база | 15 ′ |
| Передние шины (стандартные) | Michelin 380 / 80R38 |
| Задние шины (стандартные) | Michelin 380 / 90R46 |
| Клиренс | JCB 42 ″ с планетарной главной передачей50 ″ с 18-дюймовыми бортовыми коробками передач с редуктором (опция) |
| **ВАРИАНТЫ РАСПЫЛЕНИЯ** |
| Стрелы | BOOMS ET Custom Boom (Сталь) прямая 90 ′, 100 ′ или 60 ’/ 90 ′Pommier (Алюминий) Прямая 100 ′, 120 ′ или 132 ′ |
| Промывка бака | 454 литров |
| **ДВИГАТЕЛЬ И ПРИВОД** |
| Мощность двигателя (Номинальная) | 225 л.с. |
| КПД водоснабжения | 90% |
| PTG: HP на 453 кг | 10,1 |
| Емкость топливного бака | 409 литров |
| Подвеска | Запатентованная независимая гидравлическая |
| Скорость на дороге | 56 км/ч |
| Трансмиссия | ZF Powershift, 6-ступенчатая с блокировочным гидротрансформатором |
| Двигатель | Cummins Tier 4F 225 л.с. |