С ошеломляющей мощностью в 300 лошадиных сил вам не нужно чрезмерно компенсировать неуклюжий тяжелый гидростатический распылитель, чтобы получить максимальную эффективность при максимальной мощности. Пакет XP от Apache Sprayers обеспечивает идеальное сочетание мощности, тяги и эффективности, а также простоту механической трансмиссии. Кроме того, вы получите такую же превосходную экономию топлива и самые современные опции точности, которые были бы в любой другой модели распылителя Apache. Пакет XP также имеет более тяжелый дифференциал от JCB, чтобы приспособиться к увеличению мощности на земле.

|  |
| --- |
| **ШАССИ, ПОДВЕСКА, ШИНЫ и ВЕС** |
| Емкость бака | 5455 литров |
| Примерный сухой вес | 9525 кг |
| Ширина оси | 120 ″ 120 ″ - 160 ″ регулируемая |
| Транспортная ширина и высота | 144 ″ максимум |
| Общая длина | 290 ″ максимум |
| Поворотный радиус | 18 ′ |
| Колесная база | 15 ′ |
| Передние шины (стандартные) | Michelin 380 / 80R38 |
| Задние шины (стандартные) | Michelin 380 / 90R46 |
| Клиренс | 50 ″ с 18-дюймовыми бортовыми редукторами |
| **ВАРИАНТЫ РАСПЫЛЕНИЯ** |
| Стрелы | BOOMS ET Custom Boom (Сталь) прямая 90 ′, 100 ′ или 60 ’/ 90 ′Pommier (Алюминий) Прямая 100 ′, 120 ′ или 132 ′ |
| Промывка бака | 454 литров |
| **ДВИГАТЕЛЬ И ПРИВОД** |
| Мощность двигателя (Номинальная) | 300 л.с. |
| КПД водоснабжения | 90% |
| PTG: HP на 453 кг | 12,9 |
| Емкость топливного бака | 409 литров |
| Подвеска | Запатентованная независимая гидравлическая |
| Скорость на дороге | 56 км/ч |
| Трансмиссия | ZF Powershift, 6-ступенчатая с блокировочным гидротрансформатором |
| Двигатель | Cummins Tier 4F 300 л.с. (номинальный) |